|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Mac | Rol | Ubicación |
| XISCUA\_COORD | 0013A200418D0BB6 | Coordinador |  |
| XISCUA\_R1 | 0013A200418CF800 | Router |  |
| XISCUA\_R2 | 0013A200418CF37D | Router |  |
| XISCUA\_R3 | 0013A20041CFE9D2 | Router |  |
| XISCUA\_R4 | 0013A20041D01F06 | Router |  |
| XISCUA\_R5 | 0013A20041D04C5A | Router |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Firmware | Digi XBee 3 DigiMesh 2.4 |
| Versión de firmware | 300B |
| Canal | 11 |
| PAN ID | F6F9 |
| MicroPython Auto Start | Habilitado |
| API enable | API sin escapes |
| Encriptacion | Habilitada |
| Clave de encriptación | FFFF2021FFFF |
| Baud Rate | 115200 |

