Si hay

internet

Si están dentro

de los rangos.

Nueva lectura

Nueva lectura

Si hay

internet

No hay

internet

No hay

internet

No están dentro

de los rangos.

Guarda la información hasta poder enviarla

Activa los actuadores

Envía información sobre los actuadores

Envía la información a la base de datos.

Inicia red de sensores y raspberry

Evalúa los rangos de los datos recopilados.

Red de sensores recopila datos del cultivo

Envía datos a la raspberry